岳平环评〔2026〕23号

关于平江县中小河流综合治理钟洞河三墩段项目环境影响报告表的批复

平江县水利建设事务中心：
你单位（地址：岳阳市平江县汉昌街道三犊源路131号，法人代表：胡建中,统一社会信用代码：12430626MB0825459R）提交的《关于<平江县中小河流综合治理钟洞河三墩段项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、平江县中小河流综合治理钟洞河三墩段项目拟建于湖南岳阳市平江县三墩乡、童市镇（项目中心地理坐标起点：东经113°50′07.872" ，北纬28°51′32.287"；终点：东经113°42′38.635"，北纬28°44′32.189"，项目总占地面积为18.38hm2，其中永久占地11.15hm2，临时占地7.23hm2（2处取土场占地面积3.82hm2、2处弃土场占地面积2.99hm2、5处施工营地占地面积0.2hm2、新建临时道路和临时堆土场0.22hm2）。本项目主要治理内容包括：对桩号范围钟洞河K19+300-K19+400左岸、K21+050-K22+300、K23+500-K23+850右岸、K25+500-K46+950及大江洞支流661m（KDZ0+000-KDZ0+661）进行治理，治理河段长17.42km（三墩段15.72km和童市段1.7km），包括主河道堤防14821.5m，支流河岸加固1369m，涵闸6座、河坝1座、河道清障8.9km、下河踏步92座、自排涵71座，清淤深度0.5m-1.0m，清障疏浚量8.4万m3，清障弃方5.72万m3。项目拟于2026年7月开工建设，工期为12个月。主要生产设备包括：反铲挖掘机、推土机、压路机、移动式砂浆拌合机等。主要原辅材料包括：水泥、块石、卵石、砂、钢筋等。项目总投资4427.78万元，其中环保投资183.29万元，占总投资的4.1％。根据湖南科博环境服务有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市平江生态环境事务中心《关于平江县中小河流综合治理钟洞河三墩段项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（岳平环事评估〔2026〕22号），从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目建设和运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、按照《平江县中小河流综合治理钟洞河三墩段项目环境影响报告表》要求，科学开展河道治理工作，规范实施岸坡整治和河道清障等建设工作，施工期间不得越界施工，施工内容及规模、工程量不得超过环评文件中明确的范围。

2、规范设置取土场、弃土场、临时施工场地和临时堆土场等，禁止占用生态保护红线、自然保护区及风景名胜区等环境敏感区；科学规划运输路线，避免运输过程中对居民区、学校等敏感区域造成影响；施工结束后，须做好临时施工场地、堆土场、弃土场及道路生态恢复工作，确保满足生态环境和景观要求。
3、废水污染防治工作。科学实施河道清障等涉水施工，合理安排涉水施工时间和施工工艺，减少涉水施工对水体的扰动。严禁施工废料、垃圾等进入水体，项目施工营地依托附近村委已有空地，作为材料堆放点，营地内不设置机械修配厂、钢筋、木材加工厂及砼预制场，生活污水依托租赁民房化粪池处理后用作农肥；基坑排水、砼施工废水经沉淀池处理后用于洒水降尘，不外排；清障淤泥产生的渗滤水经收集沉淀后排入钟洞河。

4、废气污染防治工作。加强施工期管理，施工现场设置围挡、边施工边洒水，避免大风等恶劣天气施工；采用封闭式运输车辆，定期检修与保养施工机械设备及运输车辆；临时堆场采用篷布遮盖，定期洒水降尘，对于临时堆土应尽快使用，减少堆放量和堆放时间，缓解堆场扬尘对周围空气环境的影响；河道清障过程采用干挖，部分清障淤泥晾晒干燥后密闭运至弃土场。确保污染物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准值。

5、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转运、处置管理台账。临时堆放的建筑垃圾、土石方应用篷布遮挡；能回收的废材料外售废品回收公司，不能回收的运至城管部门指定地点处置；施工生活垃圾经收集后委托环卫部门处置；清障淤泥经晾晒干燥后运至临时堆土场用于后续堤后盖重，不外运处置，多余部分密闭运至弃土场；沉淀池泥沙、清障弃渣及岸坡整治产生的砂石除项目自用外，多余部分禁止作为商品外售，应交由县级以上人民政府按照规定统一处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。
6、噪声污染防治工作。科学制定施工计划和运输方案，合理选取车辆运输时间、路线；施工过程中选用低噪声设备或采取隔声、消声等措施，加强机械设备的维修和保养，保持良好的运行工况；在施工现场临近敏感点设置围挡，运输车辆减速通过，禁止鸣笛；合理安排施工时间，夜间禁止施工，确保施工期噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值。

7、严格落实施工期生态环境保护措施，尽可能减少工程建设与运行对河流生态环境和鱼类活动的干扰，落实报告表提出的各项生态保护措施和风险防范措施，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生，加强工程施工行为和人员管理，尽量减少对水生、陆生动植物生存环境的破坏。

8、设立环境管理机构，制定环境管理制度，加强对施工期的环境监理，认真落实报告表中制定的环境监测计划。
三、项目竣工后，须按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入运营。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。
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