岳平环评〔2026〕27号
关于平江县基铖建材有限公司建筑垃圾及废料处理项目环境影响报告表的批复

平江县基铖建材有限公司：
你单位（地址：湖南省岳阳市平江县加义镇义口村张家组2号一楼，法人代表：张森林,统一社会信用代码：91430626MAE108LH8H）提交的《关于〈平江县基铖建材有限公司建筑垃圾及废料处理项目环境影响报告表〉申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

平江县基铖建材有限公司建筑垃圾及废料处理项目拟建于平江县加义镇义口村张家组（项目中心地理坐标东经113°52′29.318″，北纬28°39′52.667″），项目总占地面积为11533平方米。本项目主要建设内容包括：生产区、原料区、成品区、办公生活区等；主要生产设备包括：反击式破碎机、颚式破碎机、自动给料机、振动筛、滚筒筛、制砂机、输送带、水泵等；主要原辅材料包括：建筑垃圾和废料、柴油、润滑油、PAC、PAM等，项目建成后可年处理60万吨建筑垃圾及废料。项目总投资1600万元，其中环保投资102.5万元，占总投资的6.4％。根据长沙羽宸环保科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市平江生态环境事务中心《关于平江县基铖建材有限公司建筑垃圾及废料处理项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（岳平环事评估〔2026〕26号），从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。洗砂废水、湿法作业废水通过车间设置引流槽排至泥沙分离器、沉淀池、清水池处理后回用于用水，不外排；洗车废水经沉淀池处理后循环使用；初期雨水经雨水收集池收集沉淀后回用于生产，不外排；降尘废水自然蒸发和进入产品；生活污水经化粪池处理后用作菜地施肥。
2、废气污染防治工作。生产区、原料区、成品区采用封闭式钢结构，厂区地面进行硬化。装卸粉尘、投料粉尘、堆场扬尘经喷雾系统喷淋洒水降尘；破碎、筛分粉尘经湿法作业+集气罩+布袋除尘器+喷雾系统降尘；制砂粉尘经制砂机内沉降进入洗砂工序；运输扬尘通过洒水+运输车辆加盖帆布并限制车速降尘；食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准限值；厂界无组织排放粉尘经有效措施后确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。
3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。泥渣、污水处理设施产生的污泥等一般固废经收集后外售综合利用；分拣固废中的钢筋、废铁丝经收集后外售，木材、塑料、电线委托有能力单位回收；除尘器布袋收集的粉尘经收集后回用于生产；废矿物油、废含油抹布、废油类物质包装桶等危险废物经分类收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置；生活垃圾收集后委托环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。
4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施有效地降低噪声源强，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。建筑垃圾收运处理全过程不得混入生活垃圾、污泥、河道疏浚底泥、工业垃圾和危险废物等，禁止开采河砂、山石等矿产资源作为原辅材料进行加工，生产车间、污水处理区等采取防渗措施，新建的沉淀池、清水池须进行加盖或建设防雨棚，修缮加固厂区北侧靠近汨罗江挡墙，同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

三、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》办理排污许可手续，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

岳阳市生态环境局   
二〇二六年七月二十七日 
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