|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被检查单位名称 | 湖南睿达云母新材料有限公司 | 排污许可证号 |  |
| 法人代表姓名 | 吴海峰 | 统一社会信用代码 | 91430626MA4LPLG171 |
| 法人联系电话 | 13801077132 | 地址 | 平江伍市工业园 |
| 现场负责人姓名 | 李照平 | 职务 | 经理 | 联系电话 | 19918075406 |
| 监察时间 | 2023-02-22 14:34 |
| 监察内容 | 企业生产情况及污防设施运行情况 |
| 告知信息情况 | 执法人员 朱远芳,李程，出示执法证件18060015132依法进行检查了解有关情况，并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。 |
| 当事人确认签字: |
| 现场监察情况 | 生产状态 | ☑正常生产□非正常生产□其它 |
| 建设项目“三同时”情况 | 未经环评审批的新建项目□有☑无□其它 |
| 未执行“三同时”建设项目□有☑无□其它  |
| 污染设施建设、验收和运行情况 | ☑正常运行□不正常运行□其它  |
| 自动监控系统情况 | □正常运行□非正常运行☑未安装□已联网□未联网□已验收□未验收 |
| 在线监测数据 |  |
| 废水排放情况 | ☑正常排放□不正常排放□其它  |
| 废气排放情况 | ☑正常排放□不正常排放□其它  |
| 固体废物 | 一般 固废 | ☑有 | ☑暂存、转移正常 | 危险废物 | ☑有 | ☑暂存、转移正常 |
| □无 | □暂存、转移不正常 | □无 | □暂存、转移不正常 |
| 环保管理机构 | □无 | 污染设施运行台账 | □无 | 环境应急预案 | □无 |
| ☑有 | ☑有 | ☑有 |
| 现场监察结论:1、现场检查企业正在生产，主要从事云母带的生产、销售；2、废气处理采用活性炭二级吸附后甲苯回收利用，企业无生产废水产生；3、涂布车间建设有8条生产线正在生产，监控操作室门窗未进行密闭作业；4、危废暂存间未上锁，无胶渣出入库台账记录；5、危化品仓库未设置围堰，危化品仓库外收纳池容积不能满足事故时消洗水收纳。 |
| 处理意见及相关要求:1、按环评要求对产生VOCs废气生产线进行密闭作业；2、加强危废暂存间管理，完善胶渣出入库台账记录；3、限于2023年3月25日之前完成危化品仓库围堰设置，危化品收纳池容积不符合标准进行整改；4、加强企业日常环境管理，确保污防设施正常运行，确保周边环境安全。 |
| 执法人员（签字） |  | 工作单位 | 岳阳市生态环境局平江分局 |
| 被检查单位现场负责人(签字) |  | 记录人（签字） |  |

**岳阳市生态环境局平江分局现场监察记录**