岳平环评〔2026〕21号
关于安定镇中心卫生院综合住院楼建设项目环境影响报告表的批复

平江县安定镇中心卫生院：

你单位（地址：平江县安定镇官塘街43号，法人代表：童智远，统一社会信用代码：12430626446355498T）提交的《关于<安定镇中心卫生院综合住院楼建设项目环境影响报告表>申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

平江县安定镇中心卫生院综合住院楼建设项目拟建于湖南省岳阳市平江县安定镇官塘街43号（项目中心地理坐标东经113°39′58.763″，北纬28°34′58.214″），项目总占地面积为7924.98平方米，本项目主要建设内容包括：1栋6层综合住院楼、1间制氧机房、1座污水处理站、1座生活垃圾站、1间医疗废物暂存间等，扩建完成后新增床位220张，目前建设的1栋4层住院楼保留床位70张，共计床位290张；主要设备包括：血液透析机、除颤仪、监护仪、呼吸机、空气消毒机、磁振热治疗仪、牵引机等。主要原辅材料包括：糖盐水类、维生素类、消化系统类、心脑血管类、抗生素、麻醉药品类、呼吸系统类、外用药类

等。项目总投资4314.06万元，其中环保投资120.06万元，占总投资的2.8％。根据湖南中誉生态环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市平江生态环境事务中心《关于安定镇中心卫生院综合住院楼建设项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（岳平环事评估〔2026〕20号），从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

二、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，尽量选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备，合理规划施工场地，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖、硬化路面、清洗运输车辆和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对周边环境的影响，加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；开挖土方临时堆放后用渣土车运送至政府指定的消纳场，禁止随意倾倒；施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排；生活垃圾经收集后委托环卫部门处置。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设雨水及污水管网。卫生院使用药剂不涉及重金属；放射科采用数码打印，不涉及洗印废水；项目废水污染物不涉及汞、镉、砷、铬、六价铬、铅、银、总α放射性、总β放射性等。生活污水经化粪池处理后进入自建污水处理站，医疗废水和洗衣房废水直接进入自建污水处理站，经污水处理站“格栅+调节池+混凝沉淀+臭氧消毒”预处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值及安定镇污水处理厂进水标准两者较严值后，通过污水管网排入安定镇污水处理厂处理。

3、废气污染防治工作。污水处理站采用地埋式，加盖密闭，并对污水处理站池内废气收集，经臭氧处理后达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值后经15m排气筒（DA001）排放，污水处理站周界废气达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的排放要求；食堂油烟采用油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

4、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。医疗固废须严格按照《医疗废物管理条例》等要求规范收集、暂存及转运，并建立管理台账；医疗废物等危险废物经分类收集后暂存于医疗废物暂存间，委托有资质的单位进行处置；废水处理站污泥不在院区暂存，定期委托有资质的单位进行处置；生活垃圾经收集后暂存于项目西北侧生活垃圾站，委托环卫部门处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

5、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施有效地降低噪声源强，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

6、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

7、项目放射性设备必须另行环评，放射源设备必须申请辐射安全许可，并且按照《中华人民共和国放射性污染防治法》中相关规定管理和使用。

三、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》办理排污许可手续，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

五、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

岳阳市生态环境局
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