岳平环评〔2026〕22号
关于湖南思乡山休闲食品有限公司生产基地一期重大变动、二期新建项目环境影响报告表

的批复

湖南思乡山休闲食品有限公司：

你单位（地址：湖南省岳阳市平江县天岳新村致富路，法人代表：陈敏，统一社会信用代码：91430626MA4L2X9T9R）提交的《关于〈湖南思乡山休闲食品有限公司生产基地一期重大变动、二期新建项目环境影响报告表〉申请全文公示和环境影响评价审批的报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

湖南思乡山休闲食品有限公司于2016年2月成立，2024年拟在平江高新技术产业园安定工业区新建“湖南思乡山休闲食品有限公司生产基地项目”，并于2024年5月取得岳阳市生态环境局《关于湖南思乡山休闲食品有限公司生产基地项目环境影响报告表的批复》（岳平环评〔2024〕022号），因在建设过程中原辅材料及产品产能发生变化，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及生态环境部颁布的《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）相关规定，本项目属于

重大变动，需重新报批环境影响评价。鉴于此，湖南思乡山休闲食品有限公司委托湖南众昇生态环境科技有限公司编制了《湖南思乡山休闲食品有限公司生产基地一期重大变动、二期新建项目环境影响报告表》重新报批。
二、湖南思乡山休闲食品有限公司生产基地一期重大变动、二期新建项目拟建于平江高新技术产业园安定工业区（项目中心地理坐标东经113°38′28.361″，北纬28°34′41.568″），项目总占地面积为22541.41平方米。本项目主要建设内容包括：1#和2#生产车间、研发厂房、宿舍楼、冷藏库、原辅料间、成品仓库、污水处理站、锅炉房，取消1#生产车间调味面制品生产线，扩大豆制品和酱卤制品产能，拆除2.5t/h生物质蒸汽发生器，新建2台6t/h生物质蒸汽发生器（1用1备），新增一条综合生产线，用于生产鱼制品、蔬菜制品、蛋制品及魔芋制品等；主要生产设备包括：解冻桶、夹层锅、油炸锅、拌料机、真空腌制机、内包装设备、外包装设备、空压机等；主要原辅材料包括：豆腐胚、酱卤制品胚料（肉制品）、食用油、原料鱼、腌菜干、鹌鹑蛋、鸡蛋、成型魔芋胚料等。项目总投资10000万元，其中环保投资120万元，占总投资的1.20％，建成年产豆制品900吨、酱卤制品5500吨、鱼制品2000吨、蔬菜制品1000吨、蛋制品500吨、魔芋制品2000吨。本项目批复后，原《关于湖南思乡山休闲食品有限公司生产基地项目环境影响报告表的批复》（岳平环评〔2024〕022号）废止。根据湖南众昇生态环境科技有限公司编制的环境影响报告表基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市平江生态环境事务中心《关于湖南思乡山休闲食品有限公司生产基地一期重大变动、二期新建项目环境影响报告表技术评估意见的报告》（岳平环事评估〔2026〕21号），从环境保护角度考虑，我局原则同意本项目环境影响评价结论和环境保护措施。

三、在项目运营过程中，严格按照建设项目环境保护“三同时”制度规定，全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，规范建设厂区雨水及污水管网。近期生活污水经化粪池处理、生产废水经自建污水处理站处理后达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放限值、《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）表1间接排放限值及安定镇污水处理厂接管标准三者较严值后，通过市政管网排入安定镇污水处理厂处理后外排，待安定工业区污水处理厂建成运营后，项目废水经管网排入园区污水处理厂处理后外排。

2、废气污染防治工作。1#和2#生产车间油烟废气分别经高效静电油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2大型规模标准限值后分别通过25m、20m高排气筒（DA001、DA002）排放；锅炉采用成型生物质颗粒作燃料，燃烧废气经旋风除尘+布袋除尘器处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉特别排放限值后通过35m高排气筒（DA003）排放；食堂油烟废气经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模标准限值后通过23m高排气筒（DA004）排放；研发油烟废气经4#油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模标准限值后通过22m高排气筒（DA005）排放。生产异味、污水处理站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值中二级新扩改建排放限值。

3、固体废物污染防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账。生活垃圾收集后交由环卫部门处置；布袋收集尘、废包装材料、污泥、锅炉灰渣等一般固体废物经收集暂存后外售综合利用；不合格品、卤渣、边角料和食物残渣经收集暂存后外售饲料加工企业综合利用；废油脂经收集暂存后外售油加工企业综合利用；废油、废油包装、含油废抹布和手套、检验废液、废试剂瓶等危险废物经分类收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。业主应对原材料、废弃物等物质的堆放、贮存场所加强管理，堆放、贮存场所应按照国家的有关要求设置。

4、噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理平面布置，厂房密闭及围墙阻隔、采取消声、减振措施，经隔音、绿化带降噪及距离衰减等综合治理措施有效地降低噪声源强，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、环境风险及环境管理工作。加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，严格按环评文件及国家规范制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、项目建成后全厂污染物排放总量控制指标：二氧化硫≤3.156吨/年、氮氧化物≤2.705吨/年、化学需氧量≤2.07吨/年、氨氮≤0.52吨/年。
四、严格落实主要污染物排污权有偿使用与交易制度。你公司须在申领排污许可证之前，按照国家、省及当地主管部门相关规定获得排污权指标，并按规定缴纳排污权有偿使用费。

五、项目在实际排污之前，须按《排污许可管理条例》办理排污许可手续，并按相关环保法律法规，对配套建设的环境保护污染防治设施开展环境保护竣工验收工作，手续齐全后方可正式投入生产。

六、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新进行建设项目环境影响评价并报批。

七、按属地管理原则，由岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队负责项目建设和运营期的日常监管。

岳阳市生态环境局  

二〇二六年七月一日 
	抄送：岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队、岳阳市平    

江生态环境事务中心、湖南众昇生态环境科技有限公司


 

